**Appendix 4: Rengøring af stoleenheden efter endt arbejdsdag –** Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Stolen køres op!

Synligt blod aftørres med fugtige servietter, derefter aftørres med en desinfektionsserviet.

**Forudsætninger**

Mild sæbe

Handsker (éngangshandsker)

2 spande sæbevand, 2 klude og 2 håndklæder (til at tørre efter med).

Spanden placeres på bord ved håndvask.

**Alle overflader afvaskes og aftørres i følgende rækkefølge:**

Første spand sæbevand, 1 klud, 1 håndklæde

1. Vandhane, skærmvæg, vask, bord, tastatur, skærm, og fronter på skabe og skuffer

2. Patientstolen, nakkestøtte, ryg, sæde

3. Operatørstol, ryg, sæde, fod/bøjle

4. De nederste 25 cm af unitstander, fodkontakt

5. Fodkontakt placeres på stolesædet på en klud/serviet

Vandet tømmes af i vasken

Anden spand sæbevand, 1 klud, 1 håndklæde

6. Unit’s overflader (incl. lampe og diverse svingarme), indtil ca. 25 cm fra gulvet

7. Top - ophængte instrumenter, instrumentbro, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder.

8. Holder til vandkrus, vandkrusfylder, sugeslanger

9. Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl, derefter rengøres fontænens ud - og indvendige side

10. Tøm vandet i vasken og gør vasken ren

De roterende instrumenter, scaler og trefunktionssprøjte placeres i instrumentskylleholderen. (skylleholderen er placeret under fontænen)

**NB! Hylster/skjold på trefunktionssprøjten afmonteres inden den sættes i skylleholder.**

Begge sugeslanger monteres på adapterne på det automatiske sugerensesystem. Efter gennemskylningen sættes sugeslanger på plads.

Husk: Hygiejnecover, sugeadaptor og trefunktionssprøjtens hylster placeres på instrumentbakke.



9

7

8

5

4

2

3

10

1

6