## Appendix 8: Instrumentrengøring – Institut for Odontologi og Oral Sundhed

| **NB. Brug altid handsker og tang/pincet ved håndtering af forurenede instrumenter**  **Instrumenter/udstyr** |  | **Følgende proceduretrin skal anvendes** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desinfice-rende**  **opvaske-maskine** | **Ultralyd**  **(efter behov)** | **Autoklavering i B-autoklave** | **Særlige bemærkninger** |
| Aftryksskeer | **X** | | **X** | **X** | Iblødsætning i enzymsæbe løsner alginat |
| Aftrykssprøjter (metal) | **X** | | **X** | **X** | Overskydende aftryksmateriale fjernes straks efter brug |
| Aluminiumshætter | **X** | | **X** | **X** |  |
| Amalgampistoler (plast) | **X** | | **X** | **X** | Overskydende amalgam trykkes ud straks efter brug |
| 1. Analgesislanger,  2. Poser,  3. Masker + korte slanger | **X**(3) | |  | **X**(3) | 1.) og 2.) aftørres med sæbevand, ophænges til tørring og pudres udvendigt.  3.) Maskerne vaskes i opvaskemaskine og autoklaveres |
| Bidetænger/passere | **X** | |  | X |  |
| Bor, diamanter, fræsere, grønne sten m.m. | **X** | | **X** | **X** |  |
| Bor til diverse stifter | **X** | | **X** | **X** | X-system. Må kun autoklaveres 15 gange |
| Borudtagere | **X** | |  | **X** |  |
| Cofferdamsklammer | **X** | |  | **X** |  |
| Cofferdamshultænger | **X** | |  |  | Stilles til tørring/pakkes i plastpose |
| Dåser til alginatudrøringsmaskine | **X** | |  |  |  |
| Ekstraktionstænger | **X** | | **X** | **X** |  |
| El-motorer og ledning |  | |  | **X** | Afvaskning i sæbevand |
| Elektroder til elektrokirurgi | **X** | | **X** | **X** |  |
| Filmholdere til røntgen | **X** | |  | **X** |  |
| Fotospejle |  | |  |  | Vaskes manuelt. Poleres med hospitalssprit |
| Glasplader til udrøring | **X** | |  |  |  |
| Grønne gummiskåle | **X** | |  |  |  |
| Guldfang | **X** | |  |  |  |
| Gummiskiver grå/sort | **X** | |  | X |  |
| Holder til affaldskrus | **X** | |  |  |  |

## Appendix 8, fortsat

| **NB. Brug altid handsker og tang/pincet ved håndtering af forurenede instrumenter**  **Instrumenter/udstyr** |  | **Følgende proceduretrin skal anvendes** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desinfice-rende**  **opvaske-maskine** | **Ultralyd**  **(efter behov)** | **Autoklavering i B-autoklave** | **Særlige bemærkninger** |
| Hånd-/vinkelstykker |  | |  | **DAC**  **(X)** | Vaskes, desinficeres og steriliseres i DAC. Alternativt rengøres og smøres i Assistina og  steriliseres i autoklave |
| Håndtag til engangskeer | **X** | | **X** | **X** |  |
| Instrumenter, Enkeltvis/i kassetter | **X** | | **X** | **X** | Pochedybdemåler tåler ikke ultralyd |
| Implantatkit | **X** | | X | **X** | Følg producentens anvisninger |
| Hvid plastbakke |  | |  |  | Aftørres med desinficerende serviet |
| Ivansonmålere, linealer, skydelærer | **X** | |  | **X** |  |
| Kindholdere (foto) | **X** | |  | **X** |  |
| Kwik-bite (røntgen) | **X** | |  | **X** |  |
| Lyspolymeriseringsstav |  | |  | **X** | Aftørres med sprit, posepakkes |
| Matriceholdere | **X** | |  | **X** |  |
| Odontosonspidser i holder | **X** | | **X** | **X** |  |
| Ortodontisk udstyr, bånd, brackets, etc. | **X** | | **X** | **X** |  |
| Ortodontitænger | **X** | |  | **X** | Alternativt: kogning i mikrobølgeovn |
| Pincetholdere | **X** | |  |  |  |
| Proteseskåle (metal) | **X** | |  |  |  |
| Proxitectorer | **X** | | **X** | **X** |  |
| Pulpatestspidser + stave | **X** | |  | **X** |  |
| Rodfile / ex-nåle m.m. | **X** | | **X** (10 min) | **X** | Må kun autoklaveres 7 gange. Lav markering for hver gang |
| Saltvandssprøjter | **X** | |  | **X** |  |
| Sprøjter til plast | **X** | |  |  | Stilles til tørring / pakkes i plastpose |
| Sonicflexspidser | **X** | |  | **X** |  |
| Stålplader (udrøring) | **X** | |  |  |  |
| Sug, grå mellemstykke | **X** | |  |  | Adskilles før vask. Efter rengøring smøres med silicone |
| Tandtrådholdere/tandtråds-førere | **X** | |  | **X** |  |
| Tubulesprøjte | **X** | |  | **X** |  |
| Udrøringsspatler | **X** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

## 